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1、验收项目概况

马鞍山科瑞达机械制造有限公司成立于2005年6月，公司位于花山区慈湖河路4199号，该项目用地租用海特尔机电工程技术（马鞍山）有限公司约1200m2左右工业场地，主要从事精密加工，产品为液压工具。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）等有关规定，项目实施前需进行环境影响评价，故马鞍山科瑞达机械制造有限公司于2010年6月委托中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司对该项目进行环境影响评价工作并编制出《马鞍山科瑞达机械制造有限公司机械制造项目环境影响报告表》。

2010年7月13日本项目取得了马鞍山市金家庄区环境保护局《关于马鞍山科瑞达机械制造有限公司机械制造项目环境影响报告表的批复》（金环审【2010】25号），2019年7月2日马鞍山科瑞达机械制造有限公司委托马鞍山市环美质检技术服务有限公司对该项目做竣工环境保护验收监测，组织专业技术人员依据《马鞍山科瑞达机械制造有限公司机械制造项目环境影响报告表》、《关于马鞍山科瑞达机械制造有限公司机械制造项目环境影响报告表的批复》以及验收监测技术规范等对项目进行现场踏勘，根据现场情况及环评报告和批复要求做出验收监测方案并确定验收范围，此次验收范围为马鞍山科瑞达机械制造有限公司机械制造项目。

根据国家环保总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》等文件的要求，马鞍山市环美质检技术服务有限公司于2019年7月29、30日对该项目废气、噪声等污染源排放状况和环保治理设施的运行情况进行了现场监测及检查，根据监测结果和环境管理检查情况，编制了本竣工验收监测报告，为该项目的验收及环境管理提供科学依据。
表1-1 验收项目概况一览表

	项目名称
	机械制造项目

	建设单位
	马鞍山科瑞达机械制造有限公司

	建设地点
	马鞍山市花山区慈湖河路4199号

	法人代表
	王希奎
	联系人
	王希奎

	联系电话
	13955533992
	传真
	/
	邮政编码
	243000

	环境影响评价

报告表名称
	《马鞍山科瑞达机械制造有限公司机械制造项目环境影响报告表》

	项目环境影响

评价单位
	中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司

	环境保护设施

施工单位
	马鞍山科瑞达机械制造有限公司

	建设项目性质
	新建
	行业类别
	C3411金属结构制造

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	环评报告

审批部门
	马鞍山市金家庄区环境保护局
	批准文号
	金环审[2010]25号

	概算总投资
	100万元
	其中环保投资
	1万元
	比例
	1%

	验收实际总投资
	100万元
	其中环保投资
	2万元
	比例
	2%

	占地面积
	1200m2
	建筑面积
	1188m2

	开工建设时间
	2005年7月
	投入试生产时间
	2005年12月

	工程规模
	年产500套液压工具


2、验收监测依据

1、《中华人民共和国环境保护法》      （2015年1月1日起施行）

2、《中华人民共和国大气污染防治法》 （2016年1月1日起施行）

3、《中华人民共和国水污染防治法》   （2017年6月27日起施行）

4、《中华人民共和国固体废物污染环境保护法（修改）》         （2016年11月7日起施行）

5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》                   （1997年3月1日起施行）

6、《建设项目环境保护管理条例》         （国令第682号 ，2017年10月1日《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》）
7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》                     （国环规环评[2017]4号 2017年11月22日发布）
8、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》

（生态环境部办公厅2018年5月16日印发）

9、《安徽省环境管理保护条例》（安徽省人民代表大会常务委员会，2018年1月1日）

10、《大气污染物综合排放标准》               （GB16297-1996）

11、《工业企业厂界环境噪声排放标准》         （GB12348-2008）

12、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18597-2001）（2013修改单）

13、《危险废物贮存污染控制标准》 

（GB18597-2001）（2013修改单）

14、《马鞍山科瑞达机械制造有限公司机械制造项目环境影响报告表》 （中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司，2010年6月）

15、《关于马鞍山科瑞达机械制造有限公司机械制造项目环境影响报告表的批复》金环审[2010]25号（马鞍山市金家庄区环境保护局，2010年7月13日）

16、《马鞍山科瑞达机械制造有限公司机械制造项目竣工环境保护验收监测委托书》           （2019年7月2日）
17、《马鞍山科瑞达机械制造有限公司机械制造项目竣工验收检测报告》（马鞍山市环美质检技术服务有限公司，2019年8月15日）
3、工程建设情况

3.1地理位置及平面布置

3.1.1地理位置

本项目位于马鞍山市金家庄区慈湖河路4199号，该项目用地租用海特尔机电工程技术（马鞍山）有限公司约1200平方米左右工业场地。
经现场踏勘，项目周围无自然保护区、风景名胜区等环境敏感目标。项目主要环境保护目标见表3-1。项目周边环境情况及环境保护目标图见附图3。
表3-1 环境保护目标一览表

	环境

要素
	环境保护目标名称
	方位
	距离

（m）
	规模
	保护级别

	空气

环境
	林里村
	E
	50
	约10户
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级

	水环境
	慈湖河
	W
	800
	V类
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类

	声环境
	林里村
	E
	50
	约10户
	《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2类


3.1.2平面布置
根据现场调查，项目主要建筑有生产车间、办公楼等。生产车间位于厂区西，办公楼位于厂区东侧。生产车间内主要设备包括立式铣镗加工中心、数控车床、摇臂钻机等；从车间内部布置情况可以看出，项目内部布置严格按照生产工艺流程来设计，可形成一个有序的空间，同时将高噪声设备布置在厂区较中间的位置，避免引起厂界噪声超标现象。项目地理位置图见附图1，项目总平面布置图见附图2。
3.2建设内容

项目建设内容组成见表3-2。
表3-2 项目建设内容组成
	工程

类别
	单项工程名称
	环评中工程建设内容及规模
	实际建设情况
	与环评要求建设

情况对比

	主体

工程
	生产车间
	年产500套液压工具，生产车间建筑面积约为1188m2。
	生产车间位于厂区西侧，年产500套液压工具，生产车间建筑面积约为1188m2。
	与环评一致

	辅助

工程
	办公区
	租用海特尔机电工程技术（马鞍山）有限公司办公楼中的3间办公室进行办公。
	租用海特尔机电工程技术（马鞍山）有限公司办公楼中的3间办公室进行办公。
	与环评一致

	公用

工程
	给水
	年用水量约为1t/a，由市政供水，主要为乳化液调制用水。
	年用水量约为1t/a，由市政供水，主要为乳化液调制用水。
	与环评一致

	
	排水
	项目无废水排放。
	项目无废水排放。
	与环评一致

	
	供电
	引自市政线路，年用电量7.5万kWh/a
	引自市政线路，年用电量7.5万kWh/a
	与环评一致

	
	噪声
	厂房隔声、减振降噪措施
	厂房隔声、减振底座，厂界噪声达标
	与环评一致

	
	固废
	一般固废
	设置有固废暂存区，建筑面积5m2，位于生产车间西侧。
	设置有固废暂存区，建筑面积5m2，位于生产车间西侧。
	与环评一致

	
	
	危险废物
	/
	设置有危废暂存区，位于生产车间西侧，建筑面积约5m2
	增加危废库


3.3 主要原辅材料及燃料

主要原辅料及燃料见表3-3。 
表3-3 主要原辅材料及燃料一览表

	原辅材料
	来源
	环评设计消耗量
	验收工程消耗量
	备注

	铝材
	外购
	18t/a
	18t/a
	

	锻件
	外购
	10t/a
	10t/a
	

	乳化油
	外购
	0.5t/a
	0.5t/a
	

	水
	供水管网
	1t/a
	1t/a
	

	电
	供电网
	7.5万Kwh
	7.5万Kwh
	

	注：


3.4水源及水平衡

本项目无生产废水产生，项目所需水源由市政给水管网提供，项目未建设食堂，无食堂废水产生，项目用水主要为乳化液调制用水。项目用水情况见下表所示，水平衡图见图3-1。
表3-4项目用水情况表
	序号
	产生位置
	用水量
	排水量

	1
	乳化液调制用水
	1t/a
	0




图3-1 项目水平衡图
3.5主要产品方案

本项目设计年产500套液压工具，实际生产量为500套/年。主要产品方案见表3-5。

表3-5主要产品方案一览表

	产品名称
	环评设计年产量
	验收项目年产量
	备注

	液压工具
	500套/a
	500套/a
	与环评一致


3.6主要生产设备

建设项目生产设备详见表3-6，设备布局图见图3-2。
表3-6建设项目生产设备一览表

	序号
	设备名称
	规格型号
	环评设计数量（台/套）
	验收时数量（台/套）
	备注

	1
	立式铣镗加工中心
	TH5650
	2
	3
	比环评增加1台

	2
	数控车床
	CAK615001
	3
	5
	比环评增加2台

	3
	立式铣床
	X5042
	1
	无
	改成镗铣加工中心

	4
	数控线切割机床
	DK7732Z
	5
	5
	与环评一致

	5
	摇臂钻机
	Z3050X16/1
	1
	1
	与环评一致

	6
	精密平面磨床
	/
	1
	无
	设备改进，用其他代替

	7
	万圆磨床
	/
	无
	1
	设备改进，各增加1台

	8
	无心磨床
	/
	无
	1
	

	9
	珩磨机
	/
	无
	1
	




3.7劳动定员及工作制度

本项目劳动定员10人，工作班制为白班单班制，每天工作8小时，项目夜间不生产，年工作日300天。
3.8生产工艺

本项目工艺流程如图3-5。


图3-5 工艺流程图
工艺流程说明：

外委加工的铝材、锻件，通过铣床进行粗加工，外委热处理后，铝材、锻件表面达到要求硬度，再由机床等设备对其进行精加工，得到液压工具部件。组装后，通过检测的设备为合格产品。不合格的设备返回生产工序进行二次加工。

3.9项目变动情况

1、项目根据工艺设备改进，新增一组立式铣镗加工中心、2台数控车床、1台万圆磨床、1台无心磨床、1台珩磨机，减少了一台立式铣床、1台平面磨床。设备的变化未构成重大变更。
以上变化未构成重大变更。

4、环境保护设施

4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

本项目办公及生活用水依托海特尔机电工程技术（马鞍山）有限公司，生活污水经海特尔机电工程技术（马鞍山）有限公司污水管网排入市政污水管网。
4.1.2 废气

本项目无废气产生。

4.1.3噪声

本项目运营期噪声主要来自生产设备加工中心、铣床等机械设备在工作时产生的噪声，单台设备噪声值在70～85dB(A)之间。项目夜间不生产，经厂房隔声、选取低噪设备、合理布局、合理安排设备使用时间、对主要噪声源采取基座减振等措施以减低噪声值。经过现场监测，本项目噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求，项目噪声对区域声环境的影响在可接受范围内。

4.1.4 固（液）体废物

建设项目产生的固体废物主要包括危险废物、一般工业固体废物。危险废物主要为废乳化液；一般工业固体废物主要有金属废渣。
（一）厂内一般固废临时贮存：（1）对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。（2）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，临时堆放场地要加盖顶棚。（3）生活垃圾及时清运，避免产生二次污染。

（二）危险固体废物污染防治措施：项目生产中产生的危险废物主要为废乳化液、含油抹布和手套，根据《国家危险废物名录》（2016）这些物质均属于危险固废，交由马鞍山澳新环保科技有限公司无害化处置，其中废含油抹布和手套已豁免，收集后由当地环卫部门集中处置。

企业将危险废物暂存场所设置于厂区西南侧，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的选址及设计原则。危险废物临时贮存场所内各类危险废物分类放置，与其他固体废物严格隔离，禁止危险废物和生活垃圾混入；危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签；完善维护制度，定期检查维护挡围堰、防渗层、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行；详细记录入场固体废物的种类和数量以及其他相关资料并长期保存，供随时查阅。

表4-3项目固体废物产生及排放情况一览表

	废物属性
	废物名称
	来源
	产生量（t/a）
	处理处置量（t/a）
	暂存场所
	处理措施

	一般工业固体废物
	金属废渣
	机械加工
	0.05
	0.05
	一般固废暂存区
	收集后统一外售处理。

	危险废物
	废乳化液
	机加工作业
	0.01
	0.01
	危险废物暂存场所
	集中收集，委托马鞍山市关东润滑油有限公司处理。

	
	含油抹布和手套
	机加工作业
	0.05
	0.05
	垃圾桶
	根据《国家危险废物名录》2016版，废抹布已豁免，由当地环卫部门集中处置。


4.2其他环境环保设施

本项目无其他环保设施。
4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

该项目排放的废气、废水、噪声及固体废物所配套的环保设施、措施已按环评报告表及其批复要求落实到位，主要环保设施建设情况表4-4。
表4-4 主要污染源治理设施、措施投资一览表

	类别
	污染源
	污染物
	环评中工程环保投资概况
	实际工程环保投资概况

	
	
	
	治理措施
	金额

（万元）
	治理措施
	金额

（万元）

	噪声
	设备
	噪声
	基础减振、厂房隔声
	0
	基础减振、厂房隔声
	1

	固废
	生产
	金属废渣
	一般固废暂存场所
	1
	一般固废暂存区
	1

	
	
	废乳化液
	危险废物暂存场所
	
	危险废物暂存场所
	

	
	
	废含油抹布和手套
	垃圾桶
	
	垃圾桶
	

	总量控制
	本项目主要无废气、废水，无需申请总量；固废均得到妥善处理，实现零排放，无需申请总量。
	/

	合计
	/
	1
	/
	2


项目在建设过程中，严格执行了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。建设项目运营时，制订并落实必要的环境管理规章制度和岗位操作规程。

建设项目环评报告表的主要结论

与建议及审批部门审批决定

5.1 环境影响报告表主要结论与建议

表5-1 环境影响报告表主要结论
	类型
	环境影响报告表主要结论

	废气
	本项目无生产废气产生。

	废水
	本项目无废水产生。

	噪声
	项目拟采用厂房隔声、合理布局、合理安排设备使用时间、对主要噪声源采取基座减振等措施进行降噪，预计营运期厂界噪声满足《工业企业环境厂界排放噪声标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求。

	固体废物
	废含油抹布和手套统一委托环卫部门清运；金属废渣统一收集后外售；废乳化液收集后委托有资质单位处理。因此，建设项目产生的各类固废均得到及时有效处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。

	总结论：综上所述，马鞍山科瑞达机械制造有限公司机械制造项目符合国家及地方产业政策，选址合理。只要全面认真执行本评价提出的各项环保措施，确保各项污染物达标排放的前提下，本项目的建设对周围环境的不利影响较小，本次评价认为，该项目的实施从环保角度是可行的。


5.2 审批部门审批决定
表5-2 审批部门审批决定及落实情况
	序号
	审批部门审批决定
	落实情况

	一
	马鞍山科瑞达机械制造有限公司机械制造项目位于花山区慈湖河路4199号，该项目用地租用海特尔机电工程技术（马鞍山）有限公司约1200m2左右工业场地，项目总投资100万元，其中环保投资2万元，建筑布局、经济技术指标见环评所述。根据《报告表》结论，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、地点、环境保护措施及下述要求进行项目建设。
	已按要求落实。

	二
	项目在建设和运营期应重点做好以下工作：

	（一）
	严格按环评表实施，落实污染防治措施，执行“三同时”制度，确保污染物稳定达标排放。
	已按要求落实。

	（二）
	按照清洁生产原则和循环经济理念，优化工程设计、采用先进的生产工艺和设施，落实报告表提出的节约资源、节能降耗减污等措施。
	已按要求落实。

	（三）
	生产设备要合理布局，对车床、磨床等主要噪声产生设备要采取有效的隔声、减振等污染防治措施，厂界噪声符合《工业企业厂界环境吸声排放标准》（GB12348-2008)2类标准要求。
	已按要求落实。通过厂房隔声，合理布局，设备减震降噪降低噪声影响，厂界噪声须符合《工业企业厂界环境吸声排放标准》（GB12348-2008)2类标准要求。

	（四）
	固体废物集中收集，分类处置。防止二次污染，厂区一般固废暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的规定要求。
	固体废物集中收集，分类处置。防止二次污染，厂区一般固废暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的规定要求；危险废物暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准 》（GB18597-2001）及修改单的规定要求，设置危险废物识别标志，并做好防风、防雨、防晒、防流失、防渗漏等工作。


6、验收监测评价标准
6.1废水排放标准
本项目无废水产生。
6.2废气排放标准

本项目无废气产生。
6.3厂界环境噪声标准

建设项目厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。如表6-3所示：

表6-3 工业企业厂界环境噪声排放标准

	执行标准类别
	标准值[dB（A）]

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准
	昼间
	夜间

	
	60
	50


6.4固体废物
一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及修改单中的规定。 工业危废临时废物贮存设施应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关要求。
6.5 总量控制指标

本项目主要无废水和废气，固废均得到妥善处理，固废实现零排放，无需申请总量。
7、验收监测内容
7.1 环境保护设施调试运行效果

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》中验收监测技术要求，通过对各类污染物达标排放及各类污染物治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果。结合本项目的实际情况，具体监测内容如下：
7.1.1厂界噪声监测

表7-3 厂界噪声监测内容
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	厂界外1m东、西、南、北各1个点
	等效连续A声级
	2天

	东侧林里村1个点
	等效连续A声级
	2天


[image: image26.png]



备注： “▲”噪声测量监测点

质量保证和质量控制
8.1 监测质量保证措施

1、及时了解生产情况，保证监测过程中工况负荷满足有关要求；

2、监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准分析方法，监测人员经过考核并持证上岗；

3、现场采样和测试前，按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求进行全过程质量控制；

4、监测数据严格执行三级审核制度，经过校对、质量负责人校核，最后由技术负责人审定。

8.2 监测分析方法

本次验收监测中，样品采集及分析采用国标(或推荐)方法。验收监测所使用的仪器全部经过计量检定部门检定合格并在有效期内。监测分析方法见表8-1。

表8-1 监测分析方法表

	类别
	项目
	监测分析方法
	依据

	噪声
	厂界噪声
	工业企业厂界噪声排放标准
	GB 12348-2008


9、监测结果与评价

9.1 生产工况

马鞍山市环美质检技术服务有限公司于2019年7月29日至2019年7月30日对本项目进行了环保验收监测工作。监测时马鞍山科瑞达机械制造有限公司正常生产，日工作8小时，年工作时间300天，项目夜间不生产，生产工况稳定，满足竣工验收监测要求。

表9-1 企业生产工况一览表

	日期
	产品类别
	计划生产数量

套/年
	实际生产数量

套/天
	生产负荷

%

	2019年7月29日
	液压工具
	500
	1
	60

	2019年7月30日
	液压工具
	500
	1
	60


9.2环保设施调试运行效果
9.2.1 污染物排放监测结果

9.2.1.1 厂界噪声

厂界噪声监测结果与评价见表9-2。

表9-2厂界噪声监测结果表

	天气情况
	晴

	监测时间
	2019年7月29日10时00分至12时00分（昼间）

2019年7月29日22时00分至00时00分（夜间）

2019年7月30日10时00分至12时00分（昼间）

2019年7月30日22时00分至00时00分（夜间）

	测点编号
	监测位置
	主要声源
	监测日期
	等效声级dB（A）

	
	
	
	
	昼间
	夜间

	N1
	厂界东
	厂界噪声
	2019.07.29
	53.6
	46.7

	
	
	
	2019.07.30
	56.1
	49.3

	N2
	厂界南
	厂界噪声
	2019.07.29
	51.6
	47.9

	
	
	
	2019.07.30
	58.3
	49.9

	N3
	厂界西
	厂界噪声
	2019.07.29
	52.4
	47.2

	
	
	
	2019.07.30
	57.8
	49.7

	N4
	厂界北
	厂界噪声
	2019.07.29
	57.2
	47.6

	
	
	
	2019.07.30
	58.0
	47.1

	N5
	林里村
	敏感点噪声
	2019.07.29
	45.3
	44.4

	
	
	
	2019.07.30
	49.8
	47.4


监测结果表明：验收监测期间厂界外4个监测点位及林里村监测点位的噪声等效声级范围均符合标《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求。

9.3 工程建设对环境的影响
根据各项污染物的监测结果表明：厂界噪声的排放符合《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求。工程建设对周边环境影响较小。

10、验收监测结论

10.1 环保设施调试运行效果

10.1.1 环保设施排放监测结果
本项目厂界噪声的排放符合《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求。
10.2 工程建设对环境的影响

马鞍山科瑞达机械制造有限公司机械制造项目产生的噪声及固废都得到了有效的处理，各项污染物均达标排放。本项目建设对周边环境影响较小。因此，建议本项目通过竣工环境保护验收。

10.3 建议

1、加强环境管理，对环境监测计划要认真组织实施，保证各项环保投资和措施落实。

2、确保环保设施的运行管理，建立监测机构或委托有资质的监测单位，定期进行监测分析和记录，确保噪声等达标。
3、切实做好本项目危险废物处理处置工作，完善危险废物台账，如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息。

11、建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：马鞍山科瑞达机械制造有限公司                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	机械制造项目
	项目代码
	91340500774988438A
	建设地点
	金家庄区慈湖河路4199号

	
	行业类别（分类管理名录）
	C3411金属结构制造
	建设性质
	(新建  □ 改扩建  (技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	

	
	设计生产能力
	年产500套液压工具的生产能力
	实际生产能力
	年产500套液压工具
	环评单位
	中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司

	
	环评文件审批机关
	马鞍山市金家庄区环保局
	审批文号
	金环审[2010]25号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2005.7
	竣工日期
	2005.12
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	马鞍山科瑞达机械制造有限公司
	环保设施施工单位
	马鞍山科瑞达机械制造有限公司
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	马鞍山科瑞达机械制造有限公司
	环保设施监测单位
	马鞍山市环美质检技术服务有限公司
	验收监测时工况
	60%

	
	投资总概算（万元）
	100
	环保投资总概算（万元）
	1
	所占比例（%）
	1

	
	实际总投资
	100
	实际环保投资（万元）
	2
	所占比例（%）
	2

	
	废水治理（万元）
	/
	废气治理（万元）
	/
	噪声治理（万元）
	1
	固体废物治理（万元）
	1
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	300天

	运营单位
	马鞍山科瑞达机械制造有限公司
	运营单位社会统一信用代码
	91340500774988438A
	验收时间
	2019.9

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附件1 马鞍山科瑞达机械制造有限公司机械制造项目环保竣工验收监测委托书
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附件2 马鞍山科瑞达机械制造有限公司营业执照
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附件3《马鞍山科瑞达机械制造有限公司机械制造项目环境影响报告表的批复》
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附件4 马鞍山科瑞达机械制造有限公司机械制造项目危险废弃物处置合同
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附件5马鞍山科瑞达机械制造有限公司机械制造项目环保竣工验收期间工况证明
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附件11 马鞍山科瑞达机械制造有限公司机械制造项目验收监测报告及现场采样照片
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附图1 马鞍山科瑞达机械制造有限公司机械制造项目地理位置图
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附图2 马鞍山科瑞达机械制造有限公司机械制造项目平面布置图

附图3 马鞍山科瑞达机械制造有限公司机械制造项目周边环境概况图
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附图4 危险废物贮存
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图3-2 生产车间主要设备布局图
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图7-2厂界噪声监测采样布点图
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